**EMO, Milano**

**Pad 10, Stand B10**

**Sistema modulare di scanalatura e troncatura 940/842**

Il sistema modulare è stato sviluppato per macchine di dimensioni inferiori con ridotta profondità di gola, per le quali le cassette di tipo 845 risultano essere troppo grandi.

È il caso ad esempio dei torni Index con attacco VDI25 oppure a coda di rondine. Il sistema modulare 940 per inserti S100 è regolabile in altezza ed è equipaggiato con refrigerazione integrata attraverso la staffa di bloccaggio e il supporto.

*471 caratteri spazi inclusi*

**Didascalie:**



**Immagine 1:** Per macchine di dimensioni inferiori con una ridotta profondità di gola: il sistema di scanalatura 940/842.

**Fonte:** Paul Horn GmbH, Nico Sauermann

Testo e ulteriori informazioni:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Mr Christian Thiele

Unter dem Holz 33-35, 72072 Tübingen, Germany

Tel.: +49 7071 7004-1602, Fax: +49 7071 72893

E-mail: [christian.thiele@phorn.de](mailto:christian.thiele@phorn.de), [www.phorn.de](http://www.phorn.de/)