**EMO, Milan**

**hall 10, stand: B10**

**Système 960 pour tourelle à disque**

Le système de tronçonnage 960, jusqu'à présent disponible pour tourelles étoiles VDI, est désormais proposé pour les tourelles à disque VDI. Le système comprend un support de base pour les tourelles à disque VDI 30, VDI 40 et VDI 50. Le support de base pour système de cassettes 845 et destiné aux plaquettes de tronçonnage S100 présente de nombreuses possibilités de réglage et est équipé d'un système intégré d'alimentation en fluide de refroidissement. Le système est utilisable en position normale ou tête en bas, et en position gauche ou droite à l'aide d'une pièce de maintien. Une option supplémentaire consiste à raccorder le système à une source de refroidissement externe.

*717 caractères espaces incl*

Légende de la photo:



Photo 1: Système de tronçonnage 960 pour tourelle à disque VDI.

Auteur des textes et responsable des demandes de précisions:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Christian Thiele

Unter dem Holz 33 – 35, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1602, Fax: +49 7071 72893

Email: [christian.thiele@phorn.de](mailto:christian.thiele@phorn.de), [www.phorn.de](http://www.phorn.de)