**EMO, Milano**

**Pad 10, Stand B10**

**Sistema HORN 968**

Dedicati ai plurimandrino della serie MS di Index, HORN ha sviluppato in collaborazione con la ditta Ernst Graf GmbH un sistema modulare di supporti di base tipo 968 con interfacce 842 (845 per MS52) per le cartucce portainserto S100 in versione destra e sinistra.

Le cartucce per le larghezze di taglio di 2, 2.5 e 3 mm sono adatte a supporti base sia destri sia sinistri. Le cartucce, come anche i supporti base, dispongono di refrigerazione interna. L'apporto di refrigerazione interna avviene a scelta mediante l'interfaccia lato macchina oppure dall'esterno. Tutti i supporti base sono regolabili in altezza. Una piastra di riferimento consente la regolazione in lunghezza dei pezzi da lavorare ed è fissata in maniera estremamente solida. L'ancoraggio dei supporti base sulla macchina è realizzato mediante prisma e staffa di bloccaggio. Sono inoltre disponibili cartucce sinistre a marchio Graf per inserti ISO VC11 e DC07, anch'essi con interfaccia 842/845.

*981 caratteri spazi inclusi*

**Didascalie:**



**Immagine 1:** Sistema modulare di supporti di base tipo 968.

**Fonte:** Paul Horn GmbH, Nico Sauermann

Testo e ulteriori informazioni:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Mr Christian Thiele

Unter dem Holz 33-35, 72072 Tübingen, Germany

Tel.: +49 7071 7004-1602, Fax: +49 7071 72893

E-mail: [christian.thiele@phorn.de](mailto:christian.thiele@phorn.de), [www.phorn.de](http://www.phorn.de/)