**EMO Mailand**

**Halle 10, Stand B10**

**System 960 für Scheibenrevolver**

Das Abstechsystem 960, das bisher für VDI-Sternrevolver erhältlich ist, wurde durch eine Variante für VDI-Scheibenrevolver ergänzt.

Das System beinhaltet Grundhalter für VDI 30, VDI 40 und VDI 50 Scheibenrevolver. Das Stechhaltestück für Kassetten System 845 für Stechplatten S100 ist höhenverstellbar ausgelegt und mit integrierter Kühlmittelzufuhr versehen. Möglich sind Normallage, Überkopflage, in linker wie rechter Ausführung mit einem Haltestück. Eine zusätzliche Option ist der Anschluss einer externen Kühlung.

*549 Zeichen inkl. Leerzeichen*

**Bildlegende:**



**Bild 1:** Abstechsystem 960 für VDI-Scheibenrevolver.

**Bildnachweis:** Paul Horn GmbH, Nico Sauermann

Text und zuständig für Rückfragen:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Herr Christian Thiele

Unter dem Holz 33 – 35, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1602, Fax: +49 7071 72893

Email: [christian.thiele@phorn.de](mailto:christian.thiele@phorn.de), [www.phorn.de](http://www.phorn.de)