**EMO Mailand**

**Halle 10, Stand B10**

**Modulares Stechsystem 940/842**

Das modulare Stechsystem wurde entwickelt für kleinere Maschinen mit kleinerer Stechtiefe, für welche die Kassetten des Typs 845 zu groß sind.

Zum Beispiel für Index-Maschinen mit W-Verzahnung für VDI25 oder Index-Maschinen mit Schwalbenschwanz-Aufnahme.

Das modulare Stechsystem 940 für Stechplatten S100 ist höheneinstellbar und mit integrierter Kühlmittelzufuhr durch den Spannfinger und die Unterstützung ausgestattet.

*421 Zeichen inkl. Leerzeichen*

**Bildlegende:**



**Bild 1:** Für kleinere Maschinen mit kleinerer Stechtiefe: Das Stechsystem 940/842.

**Bildnachweis:** Paul Horn GmbH, Nico Sauermann

Text und zuständig für Rückfragen:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Herr Christian Thiele

Unter dem Holz 33 – 35, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1602, Fax: +49 7071 72893

Email: [christian.thiele@phorn.de](mailto:christian.thiele@phorn.de), [www.phorn.de](http://www.phorn.de)